@P:  Worst Slack : -1.004
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 186.2 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 219.0 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.371
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.566
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.806
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 149.5 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 175.8 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 6.690
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 5.687
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.004
@P:  System - Estimated Frequency : 235.7 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.243
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.424
@P: ao_top_0 Part : gw2a_18pbga256-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 67
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 390 (2%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 3 of 46 (6%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 463 of 800 (2%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:07s
