@P:  Worst Slack : -0.977
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 185.8 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 218.6 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.381
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.574
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.807
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 153.6 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 180.7 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 6.511
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 5.535
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -0.977
@P:  System - Estimated Frequency : 236.2 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.234
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.432
@P: ao_top_0 Part : gw2a_18pbga256-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 70
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 418 (2%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 4 of 46 (8%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 443 of 800 (2%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:06s
