@P:  Worst Slack : -1.145
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 183.2 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 215.5 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.458
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.639
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.819
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 131.0 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 154.1 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 7.636
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 6.490
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.145
@P: ao_top_0 Part : gw2ar_18lqfp176-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 45
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 341 (2%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 2 of 46 (4%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 386 of 800 (1%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:08s
