@P:  Worst Slack : -1.008
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 194.6 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 228.9 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.140
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.369
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.771
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 148.7 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 175.0 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 6.723
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 5.715
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.008
@P: ao_top_0 Part : gw2ar_18lqfp176-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 77
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 444 (2%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 4 of 46 (8%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 441 of 800 (2%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:09s
