//Copyright (C)2014-2019 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
//File Title: Post-PnR Simulation Model file
//GOWIN Version: V1.9.2.01Beta
//Created Time: Thu Oct 17 15:39:16 2019

module Gowin_Flash_Controller_Top(
	wdata_i,
	wyaddr_i,
	wxaddr_i,
	erase_en_i,
	start_flag_i,
	clk_i,
	nrst_i,
	wr_en_i,
	done_flag_o,
	rdata_o
);
input [31:0] wdata_i;
input [5:0] wyaddr_i;
input [4:0] wxaddr_i;
input erase_en_i;
input start_flag_i;
input clk_i;
input nrst_i;
input wr_en_i;
output done_flag_o;
output [31:0] rdata_o;
wire GND;
wire VCC;
wire clk_i;
wire done_flag_o;
wire erase_en_i;
wire nrst_i;
wire [31:0] rdata_o;
wire start_flag_i;
wire [31:0] wdata_i;
wire wr_en_i;
wire [4:0] wxaddr_i;
wire [5:0] wyaddr_i;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wdata ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/w_din ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/DOUT ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/XADR ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/YADR ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/DIN ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 ;
wire [0:0] \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_i ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_command ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_xe ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_erase ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_nvstr ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_busy ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_command ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_xe ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_ye ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_prog ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_nvstr ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_busy ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/r_command ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/r_xe ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/r_se ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/XE ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/YE ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/SE ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/PROG ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM21 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/PROG_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/SE_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/YE_7 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_sn_N_2 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_70 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_73_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_52_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/N_55_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_1 ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state ;
wire [22:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s ;
wire [22:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm ;
wire [1:1] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt ;
wire [22:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt ;
wire [0:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4 ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt ;
wire [0:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0_1 ;
wire [10:10] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0_1 ;
wire [12:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp ;
wire [16:16] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_lofx ;
wire [21:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry ;
wire [22:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0_COUT ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry ;
wire [8:8] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s_0_COUT ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s_0_COUT ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s_0_COUT ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s_0_COUT ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s_0_COUT ;
wire [16:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT ;
wire [16:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_COUT ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_SUM ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_154 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m56_i_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_148 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_25 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_491 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_22 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_24 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/CO0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_116_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_10 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_12 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_13 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_26 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_117_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_114_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_141 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_155 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i_a2_1 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_x ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_sx ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_15_x ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1_x ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_1 ;
wire [9:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state ;
wire [6:5] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm ;
wire [1:1] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt ;
wire [31:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 ;
wire [5:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt ;
wire [8:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt ;
wire [0:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4 ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry ;
wire [8:8] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s_0_COUT ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry ;
wire [8:8] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s_0_COUT ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry ;
wire [8:8] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s_0_COUT ;
wire [7:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry ;
wire [8:8] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s_0_COUT ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s_0_COUT_0 ;
wire [6:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry ;
wire [7:7] \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s_0_COUT ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_477_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_95_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m27_i_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_493 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_17 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_33_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_19 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m69_i_0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_132 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/CO0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_98_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_21 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_3 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_176 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_x ;
wire [1:1] \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state ;
wire [4:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns ;
wire [0:0] \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/CO0 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_44_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_489_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_488_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_487_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_486_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_485_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_484_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_483_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_482_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_481_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_480_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_479_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_135_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_492 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_131 ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_126_i ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt ;
wire \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa ;
VCC VCC_cZ (
  .V(VCC)
);
GND GND_cZ (
  .G(GND)
);
GSR GSR_INST (
	.GSRI(VCC)
);
INV \u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i_cZ  (
	.I(nrst_i),
	.O(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i )
);
INV \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_i_cZ[0]  (
	.I(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0]),
	.O(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_i [0])
);
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_73_1 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM21 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I3(wr_en_i),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[2] .INIT=16'hBA30;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_73_1 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(wr_en_i),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[4] .INIT=16'h30BA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_7_0_iv  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/e_nvstr ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_nvstr ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_7_0_iv .INIT=16'hD5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YE_7_0_iv  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xe ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_ye ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YE_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YE_7_0_iv .INIT=16'hD5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[5] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[4] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[3] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[2] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[1] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_cZ[0] .INIT=16'hC5C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[0]  (
	.I0(start_flag_i),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_sn_N_2 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[0] .INIT=16'hCC04;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[2] .INIT=8'hDC;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[0] .INIT=8'hDC;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv_0 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xe ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XE_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv .INIT=8'hDC;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[4] .INIT=8'hDC;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[1] .INIT=8'hDC;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv[3] .INIT=8'hDC;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[31]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [31]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[31] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[30]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [30]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[30] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[29]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [29]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[29] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[28]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [28]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[28] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[27]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [27]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[27] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[26]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [26]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[26] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[25]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [25]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[25] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[24]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [24]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[24] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[23]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [23]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[23] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[22]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[22] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[21]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [21]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[21] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[20]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [20]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[20] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[19]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [19]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[19] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[18]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[18] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[17]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [17]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[17] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [16]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[16] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[15]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [15]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[15] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[14]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[14] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[13]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [13]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[13] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [12]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[12] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[11]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [11]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[11] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[10]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [10]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[10] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[9]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [9]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[9] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[8] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[7] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[6] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[5] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[4] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[3] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[2] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[1] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6_cZ[0] .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/PROG_7_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_prog ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/PROG_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/PROG_7_0 .INIT=16'hFE00;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/N_55_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_55_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/N_55_i_cZ .INIT=4'h8;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/N_70 ),
	.I1(start_flag_i),
	.I2(erase_en_i),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[1] .INIT=16'hEAAA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_o2[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_o2[6] .INIT=16'hFFF8;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_sn_m1  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_sn_N_2 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6_sn_m1 .INIT=16'h0001;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_a2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_70 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_a2[1] .INIT=8'hB0;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_1_i_a3  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_77 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_1_i_a3 .INIT=8'h01;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i_cZ  (
	.I0(start_flag_i),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i_cZ .INIT=4'h8;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_a2_0_1[2]  (
	.I0(start_flag_i),
	.I1(erase_en_i),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_73_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_a2_0_1[2] .INIT=8'h20;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv_0_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xe ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xe ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XE_7_iv_0_cZ .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[3] .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[1] .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[0] .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[2] .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7_iv_0_cZ[4] .INIT=16'hECA0;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15_cZ .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM21_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM21 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM21_cZ .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[0]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[1]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[1] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[2]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[2] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[3]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[3] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[4]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[4] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[5]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[5] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[6]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[6] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[7]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[7] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[8]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[8] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[9]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[9]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[9] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[10]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[10]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[10] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[11]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[11]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[11] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[12]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[12]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[12] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[13]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[13]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[13] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[14]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[14] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[15]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[15]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[15] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[16]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[16]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[16] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[17]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[17]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[17] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[18]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[18] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[19]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[19]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[19] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[20]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[20]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[20] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[21]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[21]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[21] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[22]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[22] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[23]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[23]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[23] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[24]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[24]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[24] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[25]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[25]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[25] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[26]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[26]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[26] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[27]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[27]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[27] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[28]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[28]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[28] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[29]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[29]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[29] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[30]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[30]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[30] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[31]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wdata_i[31]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5_cZ[31] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[0]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wxaddr_i[0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[1]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wxaddr_i[1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[1] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[2]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wxaddr_i[2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[2] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[3]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wxaddr_i[3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[3] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[4]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wxaddr_i[4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5_cZ[4] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[0]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[1]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[1] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[2]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[2] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[3]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[3] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[4]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[4] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[5]  (
	.I0(erase_en_i),
	.I1(wyaddr_i[5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5_cZ[5] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/SE_7_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/r_se ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/SE_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/SE_7_0 .INIT=4'h8;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_7_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_erase ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_7 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_7_0 .INIT=4'h8;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xe ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28_cZ .INIT=4'h2;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_1_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_1_cZ .INIT=4'h1;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM15 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_1 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0_cZ .INIT=16'hECFF;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/N_52_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/N_52_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/N_52_i_cZ .INIT=8'h20;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/w_busy_d0_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/r_command_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_command )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/r_command_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xe ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/e_command_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_command )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/e_command_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/N_52_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFP \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [0]),
	.CLK(clk_i),
	.PRESET(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[0] .INIT=1'b1;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YE_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YE_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YE )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YE_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XE_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XE_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XE )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XE_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/SE_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/SE_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/SE )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/SE_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/PROG_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/PROG_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/PROG )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/PROG_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_7 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/ERASE )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/ERASE_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/w_command_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_command )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/w_command_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/N_55_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR_7 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/XADR_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [9]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[9] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR_6 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/YADR_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[24]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [24]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[24] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[23]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [23]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[23] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[22]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [22]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[22] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[21]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [21]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[21] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[20]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [20]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[20] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[19]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [19]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[19] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[18]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [18]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[18] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[17]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [17]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[17] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[16]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [16]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[16] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[15]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [15]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[15] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[14]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [14]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[14] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[13]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [13]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[13] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[12]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [12]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[12] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[11]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [11]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[11] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[10]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [10]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[10] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[31]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [31]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[31] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[30]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [30]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[30] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[29]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [29]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[29] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[28]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [28]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[28] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[27]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [27]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[27] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[26]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [26]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[26] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[25]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN_6 [25]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/DIN_Z[25] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[31]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [31]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[31] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[30]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [30]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[30] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[29]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [29]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[29] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[28]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [28]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[28] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[27]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [27]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[27] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[26]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [26]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[26] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[25]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [25]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[25] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[24]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [24]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[24] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[23]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [23]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[23] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[22]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [22]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[22] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[21]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [21]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[21] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[20]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [20]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[20] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[19]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [19]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[19] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[18]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [18]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[18] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[17]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [17]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[17] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[16]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [16]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[16] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[15]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [15]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[15] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[14]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [14]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[14] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[13]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [13]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[13] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[12]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [12]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[12] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[11]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [11]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[11] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[10]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [10]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[10] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [9]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[9] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[8] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[7] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[6] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[5] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[4] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[3] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[2] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[1] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM28 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(rdata_o[0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[0] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_5 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_5 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[31]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [31]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[31] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[30]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [30]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[30] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[29]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [29]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[29] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[28]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [28]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[28] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[27]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [27]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[27] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[26]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [26]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[26] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[25]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [25]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[25] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[24]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [24]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[24] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[23]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [23]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[23] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[22]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [22]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[22] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[21]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [21]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[21] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[20]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [20]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[20] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[19]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [19]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[19] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[18]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [18]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[18] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[17]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [17]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[17] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[16]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [16]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[16] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[15]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [15]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[15] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[14]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [14]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[14] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[13]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [13]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[13] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[12]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [12]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[12] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[11]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [11]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[11] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[10]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [10]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[10] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [9]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[9] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata_5 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/N_64_i ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/wdata_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFCE \u_Flash_Ctroller_64K/Done_signal_reg  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_i [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CE(\u_Flash_Ctroller_64K/un1_state_UFM_10_0 ),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(done_flag_o)
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/Done_signal_reg .INIT=1'b0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m56_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_154 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m56_i_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m56_i_0 .INIT=16'hBFAA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[0] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[1] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[2] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[3] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[4] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[5] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[6] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[7] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[8] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[9]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [9]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[9] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[10]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [10]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[10] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[11]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [11]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[11] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[13]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [13]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[13] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[14]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[14] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[15]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [15]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[15] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [16]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[16] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[17]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [17]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[17] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[18]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[18] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[19]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [19]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[19] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[20]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [20]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[20] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[21]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [21]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[21] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[22]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[22] .INIT=16'h7000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_0 .INIT=16'hDC50;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m82_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m82_i_0 .INIT=16'hECA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m25_0_i  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_148 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_25 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m25_0_i .INIT=16'hAEEE;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m110_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_491 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_22 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m110_i_0 .INIT=16'hBA30;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m16_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_24 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m16_i_0 .INIT=16'hF7F0;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm_0[8] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h80;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[0] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[1] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[2] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[3] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[4] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[5] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[6] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[7] .INIT=16'h2A00;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h20;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[0] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[1] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[2] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[3] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[4] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[5] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [6]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[6] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [7]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm_0[7] .INIT=16'h2A00;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i_cZ .INIT=8'h48;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_1 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_i_cZ .INIT=16'hFFF7;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_116_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_1 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_116_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_116_i_cZ .INIT=16'hFFFD;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m56_i_0_a2_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_154 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m56_i_0_a2_0 .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m25_0_i_a2_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_148 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m25_0_i_a2_0 .INIT=8'h80;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_10 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_12 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19_cZ .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m4_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_491 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/e_command ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_26 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m4_i_0 .INIT=16'h7530;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[0] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[1] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[2] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[3] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8_0_a2[4] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_3 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_cZ .INIT=16'hFFFE;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_3 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2 .INIT=16'hEFFF;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_117_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_117_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_117_i_cZ .INIT=4'hE;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_114_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_114_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_114_i_cZ .INIT=4'hE;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2_4  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2_4 .INIT=16'h7FFF;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4_cZ .INIT=16'hFFFD;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_4_cZ .INIT=16'h0002;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state11_5_cZ .INIT=16'h0001;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_3_cZ .INIT=8'h80;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4_cZ .INIT=16'h2000;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1_cZ .INIT=8'h01;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [10]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11_cZ .INIT=16'h0800;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_12_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_12 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_12_cZ .INIT=16'h0001;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_13_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [19]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [21]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_13 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_13_cZ .INIT=16'h0001;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [12]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [16]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [17]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_cZ .INIT=16'h0040;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xe_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xe_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_1 .INIT=4'h1;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4_i_0_o2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_491 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4_i_0_o2[1] .INIT=4'h7;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4_0_a2_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4_0_a2_0_a2[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m6_e_i_i_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/e_command ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_141 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m6_e_i_i_a2 .INIT=4'h8;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2_3  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_o2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2_3 .INIT=4'hE;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_3_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_3_cZ .INIT=4'hE;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_10_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [11]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [13]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_10 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_10_cZ .INIT=4'h8;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_155 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i .INIT=16'hEAAA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1 .INIT=16'h7FFF;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2_1  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i_a2_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2_1 .INIT=4'h4;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i_a2_1 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_155 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2 .INIT=16'h8AAA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0_1 [0]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0[0] .INIT=16'h2A00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0_1 [10]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [12]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[12] .INIT=16'hC400;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_x_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [16]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [17]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_x )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_x_cZ .INIT=8'h08;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_sx_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_sx )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_sx_cZ .INIT=16'h7FFF;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_sx ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2 .INIT=16'h1000;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_15_x_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [15]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [20]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_15_x )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_15_x_cZ .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0_1[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_15_x ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0_1 [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0_1[12] .INIT=8'h7F;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1_x_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1_x )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1_x_cZ .INIT=8'h7F;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0_1_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_1_sqmuxa_1_i_0_a2_N_2L1_x ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0_1 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm_0_1_cZ[0] .INIT=16'h0400;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_1_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [15]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [20]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_1 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_1_cZ .INIT=8'h7F;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_14_x ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_1 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [12]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_18_cZ .INIT=16'h0200;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [12]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [13]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [14]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [15]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[12] .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [9]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [10]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [11]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[8] .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4] .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0] .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4] .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [2]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0] .INIT=16'h8000;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_lofx_cZ[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [16]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [17]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_lofx [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_lofx_cZ[16] .INIT=8'h80;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[22]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [22]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[22] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[21]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [21]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[21] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[20]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [20]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[20] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[19]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [19]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[19] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[18]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [18]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[18] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[17]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [17]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[17] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[16]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [16]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[16] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[15]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [15]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[15] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[14]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [14]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[14] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[13]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [13]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[13] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[12]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [12]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[12] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[11]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [11]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[11] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[10]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [10]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[10] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [9]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[9] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xe_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_116_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xe )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xe_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvstr_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_114_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_nvstr )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvstr_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_117_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_erase )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_113_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_busy )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_22 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m100_i_0 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m82_i_0 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m65_0_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/m56_i_0 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_25 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_24 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_141 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFP \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_26 ),
	.CLK(clk_i),
	.PRESET(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[0] .INIT=1'b1;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp_8 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/e_xadr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/xadr_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_4 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/CO0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt[0] .INIT=1'b0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [7]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s_0_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/rcv_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/cps_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[18]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [18]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [17]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0_COUT [18]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[18] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[17]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [17]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [16]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [17]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[17] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [16]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [15]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [16]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[16] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [15]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [14]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [15]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [14]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [13]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [14]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [13]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [12]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [13]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [12]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [11]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [12]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [11]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [10]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [11]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [10]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [9]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [10]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [9]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [8]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [9]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[22]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [22]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [21]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0_COUT [22]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[22] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[21]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [21]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [20]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [21]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[21] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[20]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [20]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [19]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [20]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[20] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt [19]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [16]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry [19]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_lofx [16]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [12]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [16]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [12]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [8]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [12]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0 [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_COUT [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1_SUM [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_COUT [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_COUT [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_SUM [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_COUT [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0_SUM [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0] .ALU_MODE=0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.N_477_i  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_477_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.N_477_i .INIT=16'h0350;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_95_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_95_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_95_i_cZ .INIT=16'h0105;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m27_i_i  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m27_i_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m27_i_i .INIT=16'h05C0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_0 .INIT=16'h0CA0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m49_0_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m49_0_0 .INIT=16'h0A30;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m79_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_493 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_17 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m79_i_0 .INIT=16'hECA0;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_33_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_33_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_33_i_cZ .INIT=4'h8;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m16_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_19 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m16_i_0 .INIT=8'hDC;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m69_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m69_i_0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m69_i_0 .INIT=16'h88F8;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_132 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i_cZ .INIT=16'hFEFA;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3_0_0_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_132 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3_0_0_0 .INIT=16'hFBFA;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[8] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [6]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [7]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h08;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm_0[8] .INIT=8'h08;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[0] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[1] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[2] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[3] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[4] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[5] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [6]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[6] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [7]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[7] .INIT=16'h0888;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [8]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm_0[8] .INIT=16'h0888;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[8] .INIT=8'h80;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[0] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[1] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[2] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[3] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[4] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[5] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [6]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[6] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [7]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[7] .INIT=8'h20;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i_cZ .INIT=8'h48;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_98_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_132 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_3 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_98_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_98_i_cZ .INIT=16'hFFFB;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[0] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[1] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[2] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[3] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[4] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[5] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[6] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [7]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[7] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[8] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[9]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [9]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[9] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[10]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [10]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[10] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[11]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [11]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[11] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[12]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [12]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[12] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[13]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [13]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[13] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[14]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [14]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[14] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[15]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [15]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[15] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[16]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [16]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[16] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[17]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [17]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[17] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[18]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [18]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[18] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[19]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [19]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[19] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[20]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [20]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[20] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[21]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [21]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[21] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[22]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [22]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[22] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[23]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [23]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[23] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[24]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [24]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[24] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[25]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [25]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[25] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[26]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [26]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[26] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[27]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [27]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[27] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[28]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [28]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[28] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[29]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [29]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[29] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[30]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [30]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[30] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[31]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wdata [31]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9_cZ[31] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m4_i_0  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_493 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/w_command ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_21 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m4_i_0 .INIT=16'h50DC;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[0] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[1] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[2] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[3] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9_0_a2[4] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[0] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[1] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[2] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[3] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[4] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9_0_a2[5] .INIT=16'h0100;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_3 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_4 ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp13 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_3 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_564 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2 .INIT=16'hFFF7;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_3 ),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_557 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2 .INIT=16'hFFF7;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_cZ .INIT=16'h4000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ .INIT=16'hBFFF;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2_4  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2_4 .INIT=16'hBFFF;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_4_cZ .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [4]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state12_4_cZ .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [3]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_cZ .INIT=16'h1000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [4]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [5]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_cZ .INIT=16'h8000;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e_4  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_4 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e_4 .INIT=16'h0400;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_3_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp_2_i_a2_0_a2_0_a2_3_cZ .INIT=16'h0001;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4_i_0_o2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_493 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4_i_0_o2[1] .INIT=4'h7;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4_0_a2_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4_0_a2_0_a2[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m6_e_i_i_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/w_command ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_176 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m6_e_i_i_a2 .INIT=4'h8;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3_0_0_0_o2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_132 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3_0_0_0_o2 .INIT=4'hE;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_3_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_3_cZ .INIT=4'hB;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2_3  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m38_0_o2_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m38_0_o2_3 .INIT=4'hB;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e_3  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [5]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m68_e_3 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m68_e_3 .INIT=4'h8;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [2]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [6]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [7]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_4 ),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp12_cZ .INIT=16'h4000;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [3]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [7]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [8]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x_cZ .INIT=8'h40;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_x_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [4]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [5]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [6]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_x )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_x_cZ .INIT=8'h80;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_5_x ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [1]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_cZ .INIT=16'h0800;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_lm [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_Z[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_prog )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp_3 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_nvstr )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvstr_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/ye_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_33_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_ye )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/ye_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_98_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_busy )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_busy_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_95_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xe )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xe_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_17 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[9] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m69_i_0 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_477_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/m27_i_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_19 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_176 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFP \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_21 ),
	.CLK(clk_i),
	.PRESET(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[0] .INIT=1'b1;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp_9 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_xadr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/xadr_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[11]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [11]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [11])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[11] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[10]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [10]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [10])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[10] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[9]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [9]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [9])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[9] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[8]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [8]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[8] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[7]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [7]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[7] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[6]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [6]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[6] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [1]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [5]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp_9 [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_yadr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/yadr_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[26]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [26]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [26])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[26] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[25]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [25]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [25])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[25] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[24]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [24]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [24])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[24] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[23]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [23]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [23])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[23] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[22]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [22]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [22])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[22] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[21]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [21]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [21])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[21] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[20]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [20]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [20])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[20] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[19]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [19]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [19])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[19] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[18]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [18]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [18])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[18] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[17]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [17]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [17])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[17] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[16]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [16]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [16])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[16] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[15]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [15]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [15])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[15] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[14]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [14]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [14])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[14] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[13]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [13]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [13])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[13] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[12]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [12]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [12])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[12] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_4 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/CO0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[31]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [31]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [31])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[31] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[30]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [30]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [30])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[30] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[29]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [29]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [29])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[29] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[28]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [28]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [28])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[28] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[27]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp_9 [27]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/w_din [27])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/din_tmp[27] .INIT=1'b0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [7]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s_0_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/whd_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [7]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s_0_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [7]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s_0_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgs_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s_0[8]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [8]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [7]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s_0_COUT [8]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [8])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s_0[8] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s_0_COUT_0 [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s_0[7]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [7]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [6]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s_0_COUT [7]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [7])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s_0[7] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[6]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [6]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [5]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [6]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [6])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[6] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[5]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [5]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [4]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [5]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[5] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [4]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [3]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [4]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[4] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [3]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [2]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [3]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[3] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [2]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [1]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [2]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[2] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [1]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [0]),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [1]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[1] .ALU_MODE=0;
ALU \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt [0]),
	.I1(GND),
	.I3(GND),
	.CIN(VCC),
	.COUT(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry [0]),
	.SUM(\u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_s [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvh_cnt_cry_0[0] .ALU_MODE=0;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_44_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt [1]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_44_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_44_i_cZ .INIT=8'h60;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_489_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_489_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_489_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_488_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_488_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_488_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_487_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_487_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_487_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_486_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_486_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_486_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_485_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wxaddr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_485_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_485_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_484_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [0]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_484_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_484_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_483_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_483_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_483_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_482_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_482_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_482_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_481_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_481_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_481_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_480_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_480_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_480_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_479_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/wyaddr [5]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_479_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_479_i_cZ .INIT=16'hFE00;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_135_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_135_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_135_i_cZ .INIT=8'hFE;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_492 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[4] .INIT=16'hEAC0;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_492 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/r_command ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [0]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[0] .INIT=16'h7530;
LUT4 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_i_m4_i_m2[1]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/r_command ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [0]),
	.I3(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_131 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_i_m4_i_m2[1] .INIT=16'hA3A0;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_126_i_cZ  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_126_i )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_126_i_cZ .INIT=4'h4;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[3]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[3] .INIT=8'hEA;
LUT3 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[2]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa ),
	.I2(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[2] .INIT=8'hEC;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0_o2[4]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt [1]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_492 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0_o2[4] .INIT=4'h7;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4_a4_0_a2[0]  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/CO0 ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [4]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4 [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4_a4_0_a2[0] .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa_0_a4_0_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa_0_a4_0_a2 .INIT=4'h4;
LUT2 \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa_0_a4_0_a2  (
	.I0(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt ),
	.I1(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3]),
	.F(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa_0_a4_0_a2 .INIT=4'h4;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [4]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [3]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_131 ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFP \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns [0]),
	.CLK(clk_i),
	.PRESET(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[0] .INIT=1'b1;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xe_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_135_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xe )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xe_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_126_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/as_cnt_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_Z  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_1_sqmuxa ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/ah_cnt_Z .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/se_tmp  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state [2]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_se )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/se_tmp .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[5]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_479_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [5])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[5] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_480_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_481_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_482_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_483_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_484_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_yadr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/yadr_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[4]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_485_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [4])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[4] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[3]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_486_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [3])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[3] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[2]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_487_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [2])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[2] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_488_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_489_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/r_xadr [0])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xadr_tmp[0] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_Z[1]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/N_44_i ),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt [1])
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_Z[1] .INIT=1'b0;
DFFC \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt[0]  (
	.D(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4 [0]),
	.CLK(clk_i),
	.CLEAR(\u_Flash_Ctroller_64K/nreset_i ),
	.Q(\u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/CO0 )
);
defparam \u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt[0] .INIT=1'b0;
FLASH64KZ \u_Flash_Ctroller_64K/u_GW_USER_FLASH_64K/flash_inst  (
	.XE(\u_Flash_Ctroller_64K/XE ),
	.YE(\u_Flash_Ctroller_64K/YE ),
	.SE(\u_Flash_Ctroller_64K/SE ),
	.PROG(\u_Flash_Ctroller_64K/PROG ),
	.ERASE(\u_Flash_Ctroller_64K/ERASE ),
	.NVSTR(\u_Flash_Ctroller_64K/NVSTR ),
	.XADR({\u_Flash_Ctroller_64K/XADR [4:0]}),
	.YADR({\u_Flash_Ctroller_64K/YADR [5:0]}),
	.DIN({\u_Flash_Ctroller_64K/DIN [31:0]}),
	.DOUT({\u_Flash_Ctroller_64K/DOUT [31:0]})
);
endmodule
