=====
SETUP
1.986
10.307
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
7.679
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
7.679
7.736
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
7.736
7.793
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
7.793
7.850
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[17]
7.850
7.907
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_s_0[18]
7.907
8.470
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[18]
9.275
10.307
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[18]
10.307
=====
SETUP
2.198
10.095
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
7.679
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
7.679
8.242
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[14]
9.063
10.095
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[14]
10.095
=====
SETUP
2.454
9.839
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
7.679
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
7.679
7.736
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
7.736
7.793
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
7.793
8.321
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[16]
8.740
9.839
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[16]
9.839
=====
SETUP
2.481
9.812
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
8.185
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[13]
8.990
9.812
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
9.812
=====
SETUP
2.489
9.804
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.900
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[8]
8.705
9.804
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[8]
9.804
=====
SETUP
2.511
9.782
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
7.679
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
7.679
7.736
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
7.736
8.264
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[15]
8.683
9.782
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[15]
9.782
=====
SETUP
2.577
9.716
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m65_0_i
8.617
9.716
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[5]
9.716
=====
SETUP
2.722
9.571
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[2]
8.472
9.571
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[2]
9.571
=====
SETUP
2.775
9.518
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
8.071
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[11]
8.892
9.518
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[11]
9.518
=====
SETUP
2.775
9.518
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
7.622
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
7.622
7.679
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
7.679
7.736
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
7.736
7.793
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
7.793
7.850
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[17]
7.850
8.413
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[17]
8.419
9.518
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[17]
9.518
=====
SETUP
2.778
9.514
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
6.138
7.183
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
7.183
7.240
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
7.240
7.297
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
7.297
7.354
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
7.354
7.411
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[20]
7.411
7.468
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[21]
7.468
7.996
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[21]
8.415
9.514
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[21]
9.514
=====
SETUP
2.835
9.457
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
6.138
7.183
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
7.183
7.240
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
7.240
7.297
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
7.297
7.354
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
7.354
7.411
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[20]
7.411
7.939
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[20]
8.358
9.457
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[20]
9.457
=====
SETUP
2.854
9.439
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m56_i_0
8.617
9.439
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[4]
9.439
=====
SETUP
2.861
9.432
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[15]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_18_1_cZ
4.651
5.712
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_18_cZ
6.131
6.953
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[19]
8.333
9.432
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[19]
9.432
=====
SETUP
3.019
9.274
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[5]
8.452
9.274
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
9.274
=====
SETUP
3.049
9.244
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
7.508
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
7.508
7.565
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
7.565
8.128
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[12]
8.618
9.244
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[12]
9.244
=====
SETUP
3.073
9.220
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[1]
8.121
9.220
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
9.220
=====
SETUP
3.104
9.189
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[15]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_18_1_cZ
4.651
5.712
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_18_cZ
6.131
6.953
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[22]
8.157
9.189
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[22]
9.189
=====
SETUP
3.118
9.175
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/rcv_cnt_Z[3]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2_3
4.643
5.704
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m100_i_o2
6.123
6.749
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m110_i_0
8.076
9.175
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[8]
9.175
=====
SETUP
3.151
9.142
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[1]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[1]
4.974
6.019
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[2]
6.019
6.076
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[3]
6.076
6.133
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[4]
6.133
6.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[5]
6.190
6.247
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[6]
6.247
6.304
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[7]
6.304
6.867
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_lm_0[7]
8.320
9.142
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[7]
9.142
=====
SETUP
3.163
9.130
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[5]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
4.181
5.003
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
6.292
7.337
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
7.337
7.394
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
7.394
7.451
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
7.451
8.014
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[10]
8.504
9.130
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[10]
9.130
=====
SETUP
3.195
9.098
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[0]
8.472
9.098
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[0]
9.098
=====
SETUP
3.266
9.026
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[1]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[1]
4.974
6.019
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[2]
6.019
6.076
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[3]
6.076
6.639
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_lm_0[3]
7.927
9.026
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[3]
9.026
=====
SETUP
3.292
9.001
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[9]
7.969
9.001
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[9]
9.001
=====
SETUP
3.292
9.001
12.293
clk_ibuf
0.000
0.982
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
2.893
3.351
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_10_cZ
4.158
5.190
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
5.995
7.094
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[4]
7.969
9.001
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[4]
9.001
=====
HOLD
0.571
2.851
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_busy_tmp
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/e_busy_d0_Z
2.851
=====
HOLD
0.572
2.852
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[7]
2.280
2.613
i_Z[8]
2.852
=====
HOLD
0.577
2.857
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/state_UFM_Z[1]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/e_command_Z
2.857
=====
HOLD
0.598
2.878
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/comp_data[30]
2.280
2.613
rdata_reg[30]
2.878
=====
HOLD
0.708
2.988
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/end_cnt_Z[1]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/N_226_i_cZ
2.616
2.988
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/end_cnt_Z[1]
2.988
=====
HOLD
0.708
2.988
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
erase_reg_Z
2.280
2.613
erase_reg_3_f0_0_0
2.616
2.988
erase_reg_Z
2.988
=====
HOLD
0.708
2.988
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/end_cnt[0]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/end_cnt_4_a4[0]
2.616
2.988
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/end_cnt[0]
2.988
=====
HOLD
0.708
2.988
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[5]
2.280
2.613
i_ns_0[5]
2.616
2.988
i_Z[5]
2.988
=====
HOLD
0.708
2.988
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_Z[0]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_ns_cZ[0]
2.616
2.988
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_Z[0]
2.988
=====
HOLD
0.709
2.989
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/wait_cnt[0]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/wait_cnt_4_0_a2_0_a2[0]
2.617
2.989
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/wait_cnt[0]
2.989
=====
HOLD
0.709
2.989
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[0]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m4_i_0
2.617
2.989
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[0]
2.989
=====
HOLD
0.710
2.990
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[3]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m25_0_i
2.618
2.990
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[3]
2.990
=====
HOLD
0.710
2.990
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[2]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m16_i_0
2.618
2.990
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[2]
2.990
=====
HOLD
0.711
2.991
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/w_state_Z[3]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m16_i_0
2.619
2.991
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/w_state_Z[3]
2.991
=====
HOLD
0.714
2.994
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_Z[1]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_ns_i_m4[1]
2.622
2.994
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_Z[1]
2.994
=====
HOLD
0.714
2.994
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[8]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m110_i_0
2.622
2.994
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_ER_UFM/e_state_Z[8]
2.994
=====
HOLD
0.714
2.994
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/state_UFM_Z[4]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/state_UFM_ns_cZ[4]
2.622
2.994
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/state_UFM_Z[4]
2.994
=====
HOLD
0.833
3.113
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/comp_data[9]
2.280
2.613
rdata_reg[9]
3.113
=====
HOLD
0.833
3.113
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/comp_data[31]
2.280
2.613
rdata_reg[31]
3.113
=====
HOLD
0.837
3.117
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/w_state_Z[1]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_WR_UFM/w_state_Z[2]
3.117
=====
HOLD
0.841
3.121
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/xe_tmp
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/r_busy_d0_Z
3.121
=====
HOLD
0.842
3.122
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/r_state_Z[2]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/u_RD_UFM/se_tmp
3.122
=====
HOLD
0.846
3.126
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[6]
2.280
2.613
i_Z[7]
3.126
=====
HOLD
0.859
3.139
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/state_UFM_Z[4]
2.280
2.613
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/r_command_Z
3.139
=====
HOLD
0.881
3.161
2.280
clk_ibuf
0.000
0.844
u_gowin_flash_controller_top/u_Flash_Ctroller_256K/comp_data[18]
2.280
2.613
rdata_reg[18]
3.161
