=====
SETUP
1.168
12.554
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
9.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
9.984
10.041
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
10.041
10.098
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
10.098
10.155
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[17]
10.155
10.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[17]
11.522
12.554
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[17]
12.554
=====
SETUP
1.236
12.486
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
10.205
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[8]
11.664
12.486
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[8]
12.486
=====
SETUP
1.329
12.393
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
10.490
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[13]
11.294
12.393
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[13]
12.393
=====
SETUP
1.339
12.383
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
9.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
9.984
10.547
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[14]
11.351
12.383
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[14]
12.383
=====
SETUP
1.346
12.376
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
9.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
9.984
10.041
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
10.041
10.098
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
10.098
10.155
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[17]
10.155
10.212
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_s_0[18]
10.212
10.775
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[18]
11.750
12.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[18]
12.376
=====
SETUP
1.596
12.126
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
9.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
9.984
10.041
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
10.041
10.604
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[15]
11.094
12.126
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[15]
12.126
=====
SETUP
1.631
12.091
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
9.927
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[13]
9.927
9.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[14]
9.984
10.041
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[15]
10.041
10.098
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[16]
10.098
10.661
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[16]
11.465
12.091
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[16]
12.091
=====
SETUP
1.693
12.028
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0]
8.226
9.271
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
9.271
9.328
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
9.328
9.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
9.385
9.442
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
9.442
9.499
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
9.499
9.556
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[20]
9.556
9.613
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[21]
9.613
10.176
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[21]
10.996
12.028
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[21]
12.028
=====
SETUP
1.802
11.920
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
10.319
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[10]
11.294
11.920
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[10]
11.920
=====
SETUP
1.812
11.909
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/nvs_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_1_sqmuxa_i_0_a2_4_cZ
6.556
7.378
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m56_i_0_a3_0
8.710
9.742
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m56_i_0
10.877
11.909
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[4]
11.909
=====
SETUP
2.030
11.692
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
10.262
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[9]
11.066
11.692
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[9]
11.692
=====
SETUP
2.071
11.651
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0]
8.226
9.271
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
9.271
9.328
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
9.328
9.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
9.385
9.442
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
9.442
9.499
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
9.499
10.062
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[19]
10.552
11.651
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[19]
11.651
=====
SETUP
2.083
11.639
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
9.870
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[12]
9.870
10.398
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[12]
10.817
11.639
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[12]
11.639
=====
SETUP
2.173
11.549
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0]
8.226
9.271
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
9.271
9.328
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
9.328
9.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
9.385
9.442
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
9.442
9.499
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
9.499
9.556
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[20]
9.556
10.119
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[20]
10.923
11.549
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[20]
11.549
=====
SETUP
2.177
11.545
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[0]
8.226
9.271
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
9.271
9.328
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[8]
9.328
9.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[12]
9.385
9.442
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[16]
9.442
9.499
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[19]
9.499
9.556
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[20]
9.556
9.613
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[21]
9.613
9.670
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_s_0[22]
9.670
10.233
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[22]
10.723
11.545
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[22]
11.545
=====
SETUP
2.336
11.386
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[0]
6.583
7.405
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[0]
8.540
9.585
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_qxu_par_1[4]
9.585
9.642
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[8]
9.642
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[9]
9.699
9.756
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[10]
9.756
9.813
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_cry_0[11]
9.813
10.341
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_lm_0[11]
10.760
11.386
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[11]
11.386
=====
SETUP
2.692
11.030
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[3]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2_4_x_cZ
6.084
7.116
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_1_sqmuxa_2_i_a2
7.925
8.957
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m27_i_i
9.931
11.030
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[4]
11.030
=====
SETUP
2.952
10.770
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/erase_cnt_Z[19]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state23_13_cZ
5.610
6.709
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state23_19_cZ
7.199
8.231
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m65_0_i
9.738
10.770
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[5]
10.770
=====
SETUP
3.030
10.692
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/whd_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4_cZ
5.595
6.656
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_cZ
7.074
8.106
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m82_i_0
9.593
10.692
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[6]
10.692
=====
SETUP
3.054
10.668
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[0]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[0]
6.238
7.283
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[1]
7.283
7.846
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_lm_0[1]
9.636
10.668
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[1]
10.668
=====
SETUP
3.086
10.636
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/whd_cnt_Z[1]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_4_cZ
5.595
6.656
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_1_sqmuxa_3_i_i_o2_cZ
7.074
8.106
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m100_i_0
9.604
10.636
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[7]
10.636
=====
SETUP
3.169
10.553
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_Z[5]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_cry_0[5]
6.567
7.612
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_cry_0[6]
7.612
7.669
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_s_0[7]
7.669
8.232
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_lm_0[7]
9.521
10.553
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_Z[7]
10.553
=====
SETUP
3.184
10.538
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/cps_cnt_Z[5]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state11_5_cZ
5.922
6.954
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m25_0_i_a3_0
8.271
9.297
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m25_0_i
9.716
10.538
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[3]
10.538
=====
SETUP
3.253
10.469
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
key1_temp1_Z
4.322
4.780
key_write_cZ
6.726
7.548
i_ns_0_a2_0_6_cZ[0]
8.363
9.424
i_ns_0[0]
9.843
10.469
i_Z[0]
10.469
=====
SETUP
3.255
10.467
13.722
clk_ibuf
0.000
0.982
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[2]
4.322
4.780
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[2]
6.414
7.459
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[3]
7.459
7.516
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_cry_0[4]
7.516
8.079
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_lm_0[4]
9.368
10.467
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/pgs_cnt_Z[4]
10.467
=====
HOLD
0.571
3.911
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[6]
3.340
3.674
i_Z[7]
3.911
=====
HOLD
0.708
4.048
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/as_cnt_Z
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/N_46_i_cZ
3.676
4.048
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/as_cnt_Z
4.048
=====
HOLD
0.708
4.048
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/wait_cnt_Z[1]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/N_31_i_cZ
3.676
4.048
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/wait_cnt_Z[1]
4.048
=====
HOLD
0.708
4.048
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[9]
3.340
3.674
i_ns_0[9]
3.676
4.048
i_Z[9]
4.048
=====
HOLD
0.709
4.049
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[9]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m79_i_0
3.677
4.049
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[9]
4.049
=====
HOLD
0.709
4.049
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/end_cnt[0]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/end_cnt_4_0_a2_0_a3[0]
3.677
4.049
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/end_cnt[0]
4.049
=====
HOLD
0.709
4.049
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[5]
3.340
3.674
i_ns_0[5]
3.677
4.049
i_Z[5]
4.049
=====
HOLD
0.711
4.052
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[6]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m82_i_0
3.680
4.052
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[6]
4.052
=====
HOLD
0.711
4.052
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[2]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m16_i_0
3.680
4.052
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[2]
4.052
=====
HOLD
0.837
4.177
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
i_Z[7]
3.340
3.674
i_Z[8]
4.177
=====
HOLD
0.842
4.182
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_Z[2]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/se_tmp
4.182
=====
HOLD
0.881
4.221
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/comp_data[13]
3.340
3.674
rdata_reg[13]
4.221
=====
HOLD
0.892
4.232
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_Z[0]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_ns_cZ[0]
3.676
4.232
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_Z[0]
4.232
=====
HOLD
0.892
4.232
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[0]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m4_i_0
3.676
4.232
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[0]
4.232
=====
HOLD
0.893
4.233
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_Z[4]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_ns_cZ[4]
3.677
4.233
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/r_state_Z[4]
4.233
=====
HOLD
0.893
4.233
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
erase_reg_Z
3.340
3.674
erase_reg_3_f0_0_0
3.677
4.233
erase_reg_Z
4.233
=====
HOLD
0.894
4.234
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[4]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m27_i_i
3.678
4.234
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[4]
4.234
=====
HOLD
0.894
4.234
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_Z[2]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_ns_cZ[2]
3.678
4.234
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_Z[2]
4.234
=====
HOLD
0.895
4.236
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[7]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.N_370_i
3.680
4.236
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[7]
4.236
=====
HOLD
0.895
4.236
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_Z[4]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_ns_cZ[4]
3.680
4.236
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_Z[4]
4.236
=====
HOLD
0.896
4.237
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[3]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_ns_9_0_.m16_i_0
3.681
4.237
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_WR_UFM/w_state_Z[3]
4.237
=====
HOLD
0.898
4.238
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[7]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_ns_8_0_.m100_i_0
3.682
4.238
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_ER_UFM/e_state_Z[7]
4.238
=====
HOLD
0.908
4.249
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/state_UFM_Z[1]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/e_command_Z
4.249
=====
HOLD
0.942
4.282
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/yadr_tmp[5]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/YADR_6_cZ[5]
3.910
4.282
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/YADR_Z[5]
4.282
=====
HOLD
0.942
4.282
3.340
clk_ibuf
0.000
0.844
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/yadr_tmp[3]
3.340
3.674
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/u_RD_UFM/YADR_6_cZ[3]
3.910
4.282
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_608K/YADR_Z[3]
4.282
