=====
SETUP
0.015
12.540
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
8.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]
8.786
8.855
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15]
8.855
8.923
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[16]
8.923
8.992
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[17]
8.992
9.060
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[18]
9.060
9.736
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[18]
11.302
12.540
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[18]
12.540
=====
SETUP
0.504
12.051
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
5.341
6.579
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
7.564
8.818
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8]
8.818
8.886
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12]
8.886
8.955
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16]
8.955
9.023
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19]
9.023
9.092
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[20]
9.092
9.767
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[20]
10.732
12.051
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[20]
12.051
=====
SETUP
0.516
12.039
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
5.341
6.579
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
7.564
8.818
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8]
8.818
8.886
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12]
8.886
8.955
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16]
8.955
9.023
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19]
9.023
9.092
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[20]
9.092
9.160
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[21]
9.160
9.836
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[21]
10.801
12.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[21]
12.039
=====
SETUP
0.935
11.620
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
5.341
6.579
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
7.564
8.818
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8]
8.818
8.886
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12]
8.886
8.955
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16]
8.955
9.023
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19]
9.023
9.092
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[20]
9.092
9.160
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[21]
9.160
9.228
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_s_0[22]
9.228
9.904
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[22]
10.869
11.620
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[22]
11.620
=====
SETUP
0.937
11.619
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
8.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]
8.786
8.855
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15]
8.855
8.923
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[16]
8.923
8.992
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[17]
8.992
9.667
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[17]
10.632
11.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[17]
11.619
=====
SETUP
0.959
11.597
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
9.394
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[13]
10.359
11.597
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[13]
11.597
=====
SETUP
1.005
11.550
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
8.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]
8.786
8.855
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15]
8.855
8.923
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[16]
8.923
9.599
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[16]
10.564
11.550
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[16]
11.550
=====
SETUP
1.083
11.472
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
9.188
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[10]
10.154
11.472
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[10]
11.472
=====
SETUP
1.138
11.418
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
9.120
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[9]
10.667
11.418
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[9]
11.418
=====
SETUP
1.140
11.415
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cp_cZ[4]
5.341
6.579
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_cp_0[4]
7.564
8.818
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[8]
8.818
8.886
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[12]
8.886
8.955
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[16]
8.955
9.023
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[19]
9.023
9.699
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[19]
10.664
11.415
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[19]
11.415
=====
SETUP
1.216
11.340
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ
5.555
6.794
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2
6.800
8.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_i_i_cZ
10.021
11.340
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp
11.340
=====
SETUP
1.363
11.193
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[1]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[1]
5.939
7.193
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[2]
7.193
7.261
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[3]
7.261
7.330
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[4]
7.330
7.398
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[5]
7.398
7.466
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[6]
7.466
7.535
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[7]
7.535
8.210
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[7]
9.955
11.193
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[7]
11.193
=====
SETUP
1.377
11.178
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
8.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]
8.786
9.462
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[14]
10.427
11.178
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[14]
11.178
=====
SETUP
1.428
11.128
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ
5.555
6.794
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2
6.800
8.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[2]
9.809
11.128
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[2]
11.128
=====
SETUP
1.532
11.024
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
9.283
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[12]
9.786
11.024
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[12]
11.024
=====
SETUP
1.556
11.000
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[1]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[1]
5.939
7.193
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[2]
7.193
7.261
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[3]
7.261
7.937
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[3]
9.681
11.000
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[3]
11.000
=====
SETUP
1.563
10.993
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
9.257
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[11]
10.242
10.993
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[11]
10.993
=====
SETUP
1.578
10.977
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_0_cZ[4]
5.346
6.619
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_qxu_par_1[4]
7.122
8.376
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[8]
8.376
8.444
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[9]
8.444
8.513
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[10]
8.513
8.581
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[11]
8.581
8.650
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[12]
8.650
8.718
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[13]
8.718
8.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[14]
8.786
8.855
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_cry_0[15]
8.855
9.488
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[15]
9.991
10.977
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[15]
10.977
=====
SETUP
1.589
10.967
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_11_cZ
5.346
6.665
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state23_19_cZ
6.671
7.990
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_lm_0[5]
9.648
10.967
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/erase_cnt_Z[5]
10.967
=====
SETUP
1.594
10.961
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ
5.555
6.794
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2
6.800
8.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[0]
9.642
10.961
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[0]
10.961
=====
SETUP
1.668
10.887
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[1]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[1]
5.553
6.807
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[2]
6.807
6.875
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[3]
6.875
6.944
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[4]
6.944
7.012
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[5]
7.012
7.081
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_cry_0[6]
7.081
7.149
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_s_0[7]
7.149
7.825
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_lm_0[7]
9.569
10.887
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/nvs_cnt_Z[7]
10.887
=====
SETUP
1.692
10.864
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ
5.555
6.794
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2
6.800
8.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[4]
9.625
10.864
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[4]
10.864
=====
SETUP
1.728
10.828
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[1]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[1]
5.939
7.193
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[2]
7.193
7.261
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[3]
7.261
7.330
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[4]
7.330
7.398
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[5]
7.398
7.466
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_cry_0[6]
7.466
8.142
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_lm_0[6]
9.509
10.828
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_cnt_Z[6]
10.828
=====
SETUP
1.767
10.789
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/nhv_cnt_Z[2]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2_1
4.969
6.243
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i_a2
6.745
7.984
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m65_0_i
9.550
10.789
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[5]
10.789
=====
SETUP
1.787
10.769
12.556
clk_ibuf
0.000
0.943
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[7]
3.236
3.786
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2_4_cZ
5.555
6.794
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/prog_tmp_3_0_a5_i_o2
6.800
8.039
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_lm_0[8]
9.450
10.769
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/pgh_cnt_Z[8]
10.769
=====
HOLD
0.687
3.220
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[1]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/e_command_Z
3.220
=====
HOLD
0.688
3.221
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/xe_tmp
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/r_busy_d0_Z
3.221
=====
HOLD
0.689
3.223
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
i_Z[3]
2.533
2.933
i_Z[4]
3.223
=====
HOLD
0.849
3.383
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_Z
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_1_sqmuxa_0_a4_0_a2
2.936
3.383
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/pws_cnt_Z
3.383
=====
HOLD
0.849
3.383
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_Z[1]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/N_30_i_cZ
2.936
3.383
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/wait_cnt_Z[1]
3.383
=====
HOLD
0.849
3.383
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
erase_reg_Z
2.533
2.933
erase_reg_3_f0_0_0
2.936
3.383
erase_reg_Z
3.383
=====
HOLD
0.849
3.383
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
i_Z[5]
2.533
2.933
i_ns_0[5]
2.936
3.383
i_Z[5]
3.383
=====
HOLD
0.851
3.384
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[4]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[4]
2.938
3.384
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[4]
3.384
=====
HOLD
0.851
3.384
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt[0]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt_4_a4_0_a2[0]
2.938
3.384
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/end_cnt[0]
3.384
=====
HOLD
0.851
3.384
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[4]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m27_i_i
2.938
3.384
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[4]
3.384
=====
HOLD
0.851
3.384
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
i_Z[2]
2.533
2.933
i_ns_0[2]
2.938
3.384
i_Z[2]
3.384
=====
HOLD
0.851
3.384
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
i_Z[9]
2.533
2.933
i_ns_0[9]
2.938
3.384
i_Z[9]
3.384
=====
HOLD
0.852
3.385
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[1]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_i_m4_i_m2[1]
2.939
3.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[1]
3.385
=====
HOLD
0.852
3.385
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[0]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m4_i_0
2.939
3.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[0]
3.385
=====
HOLD
0.852
3.385
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[8]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m110_i_0
2.939
3.385
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[8]
3.385
=====
HOLD
0.853
3.387
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[6]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m82_i_0
2.940
3.387
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[6]
3.387
=====
HOLD
0.855
3.388
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[2]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_ns_8_0_.m16_i_0
2.942
3.388
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_state_Z[2]
3.388
=====
HOLD
0.855
3.388
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[4]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_ns_cZ[4]
2.942
3.388
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/state_UFM_Z[4]
3.388
=====
HOLD
0.863
3.397
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[8]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m69_i_0
2.950
3.397
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[8]
3.397
=====
HOLD
1.009
3.542
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
i_Z[7]
2.533
2.933
i_Z[8]
3.542
=====
HOLD
1.015
3.548
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/e_busy_tmp
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/e_busy_d0_Z
3.548
=====
HOLD
1.057
3.591
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/comp_data[7]
2.533
2.933
rdata_reg[7]
3.591
=====
HOLD
1.070
3.603
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[0]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_ns_0[0]
2.936
3.603
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_RD_UFM_64K/r_state_Z[0]
3.603
=====
HOLD
1.070
3.603
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_Z[1]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/N_231_i_cZ
2.936
3.603
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_ER_UFM_64K/end_cnt_Z[1]
3.603
=====
HOLD
1.079
3.612
2.533
clk_ibuf
0.000
0.811
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[6]
2.533
2.933
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_ns_9_0_.m49_0_0
2.945
3.612
Gowin_Flash_Controller_template/u_Flash_Ctroller_64K/u_WR_UFM_64K/w_state_Z[6]
3.612
