i ENCNET0
m 0 0
u 18 76
p {t:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}
e ckid0_0 {t:ENCRYPTED} <ENCRYPTED>
c ckid0_0 {p:ENCRYPTED} Unconstrained_port Inferred clock from port
i control[0]
m 0 0
u 36 328
p {p:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}
e ckid0_1 {t:ENCRYPTED} <ENCRYPTED>
c ckid0_1 {p:ENCRYPTED} Unconstrained_io_port Inferred clock from port
i clk_i
m 0 0
u 0 0
c ckid0_2 {p:ENCRYPTED} Unconstrained_port Inferred clock from port
l 0 0 0 0 0
r 0 0 0 0 0 0 0 0
