i SYM_CLK
m 0 0
u 1363 1399
p {p:SYM_CLK}{t:cnt_addr[11:0].C}
e ckid0_0 {t:cnt_addr[11:0].C} dffpatr
c ckid0_0 {p:SYM_CLK} port Unsupported/too complex instance on clock path
i PDM2PCM_Top.pdm2pcm.ENCNET0
m 0 0
u 6 6
n ckid0_1 {t:ENCRYPTED} Black box on clock path
p {t:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}{p:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}{p:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}
e ckid0_1 {t:ENCRYPTED} <ENCRYPTED>
d ckid0_1 {t:ENCRYPTED} PLL Black box on clock path
i PDM2PCM_Top.pdm2pcm.ENCNET47
m 0 0
u 0 0
i PDM2PCM_Top.pdm2pcm.ENCNET48
m 0 0
u 0 0
i PDM2PCM_Top.pdm2pcm.ENCNET49
m 0 0
u 0 0
i PDM2PCM_Top.pdm2pcm.ENCNET50
m 0 0
u 0 0
l 0 0 0 0 0
r 0 0 0 0 0 0 0 0
