@P:  Worst Slack : -1.587
@P:  ao_top|clk_i - Estimated Frequency : 158.0 MHz
@P:  ao_top|clk_i - Requested Frequency : 185.9 MHz
@P:  ao_top|clk_i - Estimated Period : 6.328
@P:  ao_top|clk_i - Requested Period : 5.378
@P:  ao_top|clk_i - Slack : -0.949
@P:  ao_top|control[0] - Estimated Frequency : 94.5 MHz
@P:  ao_top|control[0] - Requested Frequency : 111.2 MHz
@P:  ao_top|control[0] - Estimated Period : 10.582
@P:  ao_top|control[0] - Requested Period : 8.995
@P:  ao_top|control[0] - Slack : -1.587
@P:  System - Estimated Frequency : 146.9 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 100.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 6.807
@P:  System - Requested Period : 10.000
@P:  System - Slack : 3.193
@P: ao_top Part : gw1n_9lqfp144-6
@P: ao_top I/O primitives : 53
@P: ao_top I/O Register bits : 0
@P: ao_top Register bits (Non I/O) : 206 (3%)
@P: ao_top Block Rams : 3 of 26 (11%)
@P: ao_top Total Luts : 206 of 800 (2%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:06s
