<?xml version="1" encoding="UTF-8"?>
<GAO_CONFIG>
    <Version>3.0</Version>
    <Mode>Lite</Mode>
    <AoCore_Lite index="0" device="GW1N-9" sample_clock="SYM_CLK" trig_type="0" capture_amount="1024" implemention="0" input_register_enabled="0" capture_init_data_enabled="0">
        <SignalList>
            <Signal>out_pdm_sclk</Signal>
            <Bus name="cnt_addr[11:0]">
                <Signal>cnt_addr[11]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[10]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[9]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[8]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[7]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[6]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[5]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[4]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[3]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[2]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[1]</Signal>
                <Signal>cnt_addr[0]</Signal>
            </Bus>
            <Bus name="in_pdm_data[3:0]">
                <Signal>in_pdm_data[3]</Signal>
                <Signal>in_pdm_data[2]</Signal>
                <Signal>in_pdm_data[1]</Signal>
                <Signal>in_pdm_data[0]</Signal>
            </Bus>
            <Signal>out_pcm_sync</Signal>
            <Bus name="out_pcm_data[23:0]">
                <Signal>out_pcm_data[23]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[22]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[21]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[20]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[19]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[18]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[17]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[16]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[15]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[14]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[13]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[12]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[11]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[10]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[9]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[8]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[7]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[6]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[5]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[4]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[3]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[2]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[1]</Signal>
                <Signal>out_pcm_data[0]</Signal>
            </Bus>
        </SignalList>
    </AoCore_Lite>
</GAO_CONFIG>
