[General]
type=clock_pll
version=3.0
file=gw_pll
module=GW_PLL

[device]
id=GW2A-55
package=PBGA484
speed=8

[Config]
CKLOUTD3=false
CLKFB_SOURCE=0
CLKIN_FREQ=25
CLKOUTD=false
CLKOUTP=false
CLKOUT_BYPASS=false
CLKOUT_DIVIDE_DYN=true
CLKOUT_FREQ=180
CLKOUT_TOLERANCE=0
DYNAMIC=true
LANG=0
LOCK_EN=false
MODE_GENERAL=true
RESET_IDSEL=false
RESET_PLL=false
