@P:  Worst Slack : -1.096
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 192.0 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 225.9 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.207
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.426
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.781
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 136.8 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 161.0 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 7.309
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 6.212
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.096
@P:  System - Estimated Frequency : 228.2 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.382
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.284
@P: ao_top_0 Part : gw2a_55pbga484-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 35
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 304 (0%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 1 of 140 (0%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 429 of 800 (0%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:06s
