[General]
type=ram_based_shift_register
version=3.0
file=RAM_based_shift_reg_top
module=RAM_based_shift_reg_top

[device]
id=GW2A-55
package=PBGA484
speed=8

[Config]
BSRAM=true
CLEAR=false
DATA_WIDTH=8
DISABLE_IO=true
EN_OUTPUT_REG=false
Fixed=false
LUT=false
Lossless=true
Lossy=false
MAX_LOSSLESS=512
MAX_LOSSY=16
NUMBER_SHIFTS=16
SET=false
SSRAM=false
