@P:  Worst Slack : -1.330
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 185.7 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 218.5 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.385
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.578
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.808
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 125.1 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 7.997
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 6.667
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.330
@P:  System - Estimated Frequency : 236.4 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.231
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.436
@P: ao_top_0 Part : gw2a_55pbga484-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 45
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 334 (0%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 2 of 140 (1%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 404 of 800 (0%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:06s
