@P:  Worst Slack : -1.014
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 183.9 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 216.4 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.437
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.622
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.816
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 148.0 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 174.1 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 6.758
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 5.744
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -1.014
@P:  System - Estimated Frequency : 238.8 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.187
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.480
@P: ao_top_0 Part : gw2a_18pbga484-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 30
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 304 (1%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 3 of 46 (6%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 394 of 800 (1%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:05s
