
fsm_encoding {51237212371} sequential

fsm_state_encoding {51237212371} IDLE_STA {00}

fsm_state_encoding {51237212371} WORK_STA {01}

fsm_state_encoding {51237212371} NOP_STA {10}

fsm_state_encoding {51237212371} END_STA {11}

fsm_registers {51237212371} {state[1]}  {state[0]} 
