
#Begin clock constraint
define_clock -name {I2C_MASTER_Top|I_CLK} {p:I2C_MASTER_Top|I_CLK} -period 3.770 -clockgroup Autoconstr_clkgroup_0 -rise 0.000 -fall 1.885 -route 0.000 
#End clock constraint
