i I_CLK
m 0 0
u 61 127
p {p:I_CLK}{t:u_i2c_master.I_CLK}{p:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}
e ckid0_0 {t:ENCRYPTED} <ENCRYPTED>
c ckid0_0 {p:I_CLK} port Unsupported/too complex instance on clock path
l 0 0 0 0 0
r 0 0 0 0 0 0 0 0
