@P:  Worst Slack : -0.761
@P:  Scaler_Top|I_sysclk - Estimated Frequency : 210.4 MHz
@P:  Scaler_Top|I_sysclk - Requested Frequency : 247.5 MHz
@P:  Scaler_Top|I_sysclk - Estimated Period : 4.753
@P:  Scaler_Top|I_sysclk - Requested Period : 4.040
@P:  Scaler_Top|I_sysclk - Slack : -0.713
@P:  Scaler_Top|I_vin_clk - Estimated Frequency : 201.7 MHz
@P:  Scaler_Top|I_vin_clk - Requested Frequency : 237.3 MHz
@P:  Scaler_Top|I_vin_clk - Estimated Period : 4.958
@P:  Scaler_Top|I_vin_clk - Requested Period : 4.214
@P:  Scaler_Top|I_vin_clk - Slack : -0.744
@P:  Scaler_Top|I_vout_clk - Estimated Frequency : 197.0 MHz
@P:  Scaler_Top|I_vout_clk - Requested Frequency : 231.8 MHz
@P:  Scaler_Top|I_vout_clk - Estimated Period : 5.075
@P:  Scaler_Top|I_vout_clk - Requested Period : 4.314
@P:  Scaler_Top|I_vout_clk - Slack : -0.761
@P: Scaler_Top Part : gw2a_18pbga484-8
@P: Scaler_Top I/O Register bits : 0
@P: Scaler_Top Register bits (Non I/O) : 1382 (8%)
@P: Scaler_Top Block Rams : 18 of 46 (39%)
@P: Scaler_Top Total Luts : 942 of 800 (4%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:13s
