@P:  Worst Slack : -1.131
@P:  XCORR_Top|clk - Estimated Frequency : 132.6 MHz
@P:  XCORR_Top|clk - Requested Frequency : 156.0 MHz
@P:  XCORR_Top|clk - Estimated Period : 7.540
@P:  XCORR_Top|clk - Requested Period : 6.409
@P:  XCORR_Top|clk - Slack : -1.131
@P:  System - Estimated Frequency : 345.7 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 2.893
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 3.774
@P: XCORR_Top Part : gw2a_55pbga484-8
@P: XCORR_Top I/O Register bits : 0
@P: XCORR_Top Register bits (Non I/O) : 295 (0%)
@P: XCORR_Top Block Rams : 4 of 140 (2%)
@P: XCORR_Top Total Luts : 411 of 800 (0%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:07s
