@P:  Worst Slack : -0.955
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Frequency : 190.0 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Frequency : 223.5 MHz
@P:  ao_top_0|clk_i - Estimated Period : 5.264
@P:  ao_top_0|clk_i - Requested Period : 4.475
@P:  ao_top_0|clk_i - Slack : -0.790
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Frequency : 157.1 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Frequency : 184.9 MHz
@P:  ao_top_0|control[0] - Estimated Period : 6.364
@P:  ao_top_0|control[0] - Requested Period : 5.410
@P:  ao_top_0|control[0] - Slack : -0.955
@P:  System - Estimated Frequency : 230.7 MHz
@P:  System - Requested Frequency : 150.0 MHz
@P:  System - Estimated Period : 4.334
@P:  System - Requested Period : 6.667
@P:  System - Slack : 2.333
@P: ao_top_0 Part : gw2a_55pbga484-8
@P: ao_top_0 I/O primitives : 82
@P: ao_top_0 I/O Register bits : 0
@P: ao_top_0 Register bits (Non I/O) : 462 (1%)
@P: ao_top_0 Block Rams : 36 of 140 (25%)
@P: ao_top_0 Total Luts : 438 of 800 (0%)
@P:  CPU Time : 0h:00m:09s
