i clk
m 0 0
u 108 158
p {p:clk}{t:u_xcorr.clk}{p:ENCRYPTED}{t:ENCRYPTED}
e ckid0_0 {t:ENCRYPTED} <ENCRYPTED>
c ckid0_0 {p:clk} Unconstrained_port Inferred clock from port
l 0 0 0 0 0
r 0 0 0 0 0 0 0 0
