---------------------------------------
Resource Usage Report for DDR3_Memory_Interface_Top 

Mapping to part: gw2a_18pbga484-8
Cell usage:
ALU             137 uses
CLKDIV          1 use
DFF             207 uses
DFFC            875 uses
DFFCE           173 uses
DFFE            454 uses
DFFP            40 uses
DFFPE           7 uses
DFFR            25 uses
DFFS            7 uses
DHCEN           1 use
DLL             1 use
DQS             2 uses
GSR             1 use
IDES8_MEM       16 uses
INV             19 uses
IODELAY         16 uses
MUX2_LUT5       9 uses
MUX2_LUT6       2 uses
OSER8           24 uses
OSER8_MEM       20 uses
PLL             1 use
RAM16SDP4       79 uses
SDP             8 uses
LUT2            737 uses
LUT3            486 uses
LUT4            544 uses

I/O ports: 374
I/O primitives: 45
ELVDS_IOBUF    2 uses
ELVDS_OBUF     1 use
IOBUF          16 uses
OBUF           24 uses
TBUF           2 uses

I/O Register bits:                  0
Register bits not including I/Os:   1788 of 15552 (11%)

RAM/ROM usage summary
Block Rams : 8 of 46 (17%)


@S |Mapping Summary:
Total  LUTs: 1767 

